**Опросный лист**

**Измеряемая среда – жидкость**

Датчик расхода DYMETIC-1261-В / Измерительно-вычислительный комплекс

|  |  |
| --- | --- |
| Дата: | Место для ввода даты. |
| Сведения об объекте |
| Заказчик: | Место для ввода текста. |
| Предприятие: | Место для ввода текста. |
| Адрес: | Место для ввода текста. |
| Объект: | Место для ввода текста. |
| Параметры измеряемой среды  |
| Жидкость: |[ ]  Вода |[ ]  Вода минерализованная |[ ]  Другое Место для ввода текста. |
| Плотность (ст. условия), кг/м3 | Место для ввода текста. |
| Вязкость (ст. условия): |[ ]  м2/с |[ ]  сСт |[ ]  Другое Место для ввода текста. |
| Рабочее избыточное давление процесса: | Pmin | Место для ввода текста. | Pmax | Место для ввода текста. |
|[ ]  МПа |[ ]  кгс/см2 |  |  |  |  |
| Расход, м3/ч: | Qmin | Место для ввода текста. | Qmax | Место для ввода текста. |
| Температура измеряемой среды, °С: | Tмин. Место для ввода текста. | Тмакс. Место для ввода текста. |
| Температура окружающего воздуха, °С | Tмин. Место для ввода текста. | Тмакс. Место для ввода текста. |
| Параметры присоединяемого трубопровода |
| Наружный диаметр, мм: | Место для ввода текста. | Толщина стенки, мм: | Место для ввода текста. |
| Марка стали: | Место для ввода текста. |
| Условное давление датчика расхода Ру, МПа (1,6 / 2,5 / 4,0 / 6,3 / 10 / 16 / 20 / 25): | Место для ввода текста. |
| Длина прямолинейного участка до установки датчика, м: | Место для ввода текста. |
| Тип местных сопротивлений перед измерительным участком (отвод, тройник, переход, кран шаровой или задвижка – полнопроходной/неполнопроходной и т.п.): | Место для ввода текста. |
| Опциональное оборудование |
|[ ]  Датчик давления |[ ]  Клапанный блок |
|[ ]  Датчик температуры |[ ]  Гильза защитная |
|[ ]  Вычислитель |[ ]  DYMETIC-8А.3 |[ ]  ИМ2300 |
| Исполнение: |[ ]  На DIN-рейку |[ ]  В боксе IP65 |
| Комплекты монтажных частей |
|[ ]  К1 - Ответные фланцы, шпильки, гайки, прокладки |
|[ ]  К2 - Ответные патрубки с фланцами и штуцерами для датчиков давления и температуры, шпильки, гайки, прокладки  |
|[ ]   |
|[ ]  К8 - Ответные патрубки с фланцами и штуцерами для датчиков давления и температуры, прямой участок со штуцером для датчика давления, формирователь потока, шпильки, гайки, прокладки |
|[ ]   |
|[ ]  Вставка монтажная  |
| Кабельные вводы: |[ ]  1 шт |[ ]  2 шт |
| Параметры контроля процесса |
| Класс точности: | х | Датчика расхода (0,75 / 1,0 / 1,5 / 2,0 / 2,5) |
|  | х | Измерительно-вычислительного комплекса (0,8 / 1,1 / 1,6 / 2,1 / 2,6) |
| Интерфейсы датчика расхода |[ ]  RS485 |[ ]  Частотный (числоимпульсный) |[ ]  Токовый (4-20 мА) |
|  |[ ]  HART |[ ]  Другое Место для ввода текста. |
| Примечания |
| Место для ввода текста. |

АО «Даймет», 625013, г. Тюмень, ул. 50 лет Октября, 120, Лит. А1, пом. 1.

+7 (3452) 54-7769, +7 (9634) 54-7769
[www.dymet.ru](http://www.dymet.ru), <https://даймет.рф/> е-mail: info@dymet.ru